{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46}
["序号","标的物名称","规格/型号","材质","数量","单位"]
["1","电动调节阀机构","DL-VII-4，电压220V，额定电流≤0.1A，输出扭矩8N·m，运行时间23s","——",2,2]
["2","蒸汽调节阀定位执行器","品牌:COSYS，型号：EPR100D-000-SA02-01-04-D，信号：4-20mA，最大输入压力：7bar，供电：24V","——",1,1]
["3","卫生级气动隔膜阀","G681F-16RL DN40，双膜片EPDM+PTFE 远安，快装连接，介质：注射用水、纯蒸汽，耐150℃高温，常闭，快接卡盘间距180mm-S31603不锈钢+EPDM+PTFE","——",8,8]
["4","气动超薄球阀（含气动执行器）","IQ41F，温度180℃，通径25mm，常闭-S30408不锈钢","——",1,1]
["5","气动焊接隔膜阀上阀体（含膜片）","DN15、650 15D59345A10T1 1536-S31603不锈钢+EPDM+PTFE等，盖米","——",2,2]
["6","智能阀门定位器","6DR5010-0NN0-0AA0","——",3,3]
["7","不锈钢快装气动蝶阀","管径φ101.6mm  卡盘：119mm S30408 带接近开关，带反馈 无气源关闭状态-S30408","——",3,3]
["8","气动法兰球阀","Q641F-16RL DN100-S31603","——",4,4]
["9","对夹气动开关蝶阀","D671FG-16RL DN100 316L手自一体、气源接口1/4NPT接φ8×1不锈钢管 电气接口M20*1.5、24VDC本安防爆电磁阀(ASCO8531B401MO)电磁阀线圈(ASCO线圈JPIS8003B304 防爆等级Ex ia IIC T6 Ga\\防护等级IP67)、8VDC开关限位反馈(沃泰克UM-130114TS含两个NJ2-V3-N接近开关 防爆等级：Ex ia IIC T6\\防护等级IP67）-S31603","——",3,3]
["10","对夹气动开关蝶阀","D671FG-16RL DN80 316L手自一体、气源接口1/4NPT接φ8×1不锈钢管 电气接口M20*1.5、24VDC本安防爆电磁阀(ASCO8531B401MO)电磁阀线圈(ASCO线圈JPIS8003B304 防爆等级Ex ia IIC T6 Ga\\防护等级IP67)、8VDC开关限位反馈(沃泰克UM-130114TS含两个NJ2-V3-N接近开关 防爆等级：Ex ia IIC T6\\防护等级IP67）-S31603","——",2,2]
["11","防爆智能电气阀门定位器","规格型号：SIPART PS2  防爆标志：EXiaIIC T4/T6  Gb","——",2,2]
["12","不锈钢气动碟阀（带气缸）","型号：ZSHWE-16K DN65 公称压力：1.6 流量特性：等百分比 额定转角：90℃ 阀体材质：CF8 阀芯材质：CF8，阀座材质：304+STL，额定流量系数：1150，输入信号：开关型，气源压力：0.5MPa (本安防爆)","——",2,2]
["13","不锈钢气动碟阀（带气缸）","型号：ZSHWE-16K DN100 公称压力：1.6 流量特性：等百分比 额定转角：90℃ 阀体材质：CF8 阀芯材质：CF8，阀座材质：304+STL，额定流量系数：1150，输入信号：开关型，气源压力：0.5MPa (本安防爆)",null,2,2]
["14","气动单座调节阀（截止阀）","DN50/304、长：135mm、介质：乙二醇（腐蚀）、流量： 7-14m³/h、温度：-15~-5 ℃填料材质：聚四氟乙烯、气开、智能型、信号4～20mADC、本安防爆：iaⅡCT4、气源连接： 导线接口M20×1.5、带配对法兰、紧固件及空气过滤减压阀（带气动执行器及带西门子阀门定位器）",null,1,1]
["15","气动控制蝶阀","蝶阀：DN65、ZSHWE-16K  阀体材质：WCB 阀芯材质：CF8 输入信号：开关型 泄漏等级：V1 温度：-20-230℃ 气源压力：0.5MPa  密封：聚四氟乙烯（现场确认）",null,3,3]
["16","气动法兰球阀","Q641F-16RL DN100单作用球阀、材质316L 、  阀体长305mm、软密封（四氟）防爆标志：EXia11CT6（本安型）",null,3,3]
["17","电动执行器","ZAJ-3、电压220V、功率7W、行程转角：90℃","——",6,6]
["18","气动蝶阀阀体","型号：D671X-16RL  DN100 1.6MPa 连接杆：11*11mm，阀头连接法兰眼距70mm -S31603","——",6,6]
["19","气动蝶阀阀体","型号：D671X-16RL  DN65 1.6MPa 连接杆：11*11mm，阀头连接法兰眼距100mm  -S31603","——",6,6]
["20","气动蝶阀阀体","型号：D671X-16RL  DN80 1.6MPa 连接杆：11*11mm，阀头连接法兰眼距70mm  -S31603","——",8,8]
["21","气动蝶阀阀体","型号：D671X-16P  DN65 1.6MPa 连接杆：11*11mm，   不锈钢硬密封，耐高温200℃，-S30408","——",4,4]
["22","气动蝶阀阀体","型号：D671X-16RL  DN65 1.6MPa 连接杆：11*11mm，  硬密封-S31603","——",1,1]
["23","气动法兰球阀阀体","Q641F-16RL (DN50)，阀芯材质：316L,公称压力：1.6MPa,温度：-20~150，压力0.5MPa,额定转角：90度  阀体长175mm (要求与现场气缸匹配  )-S31603","——",3,3]
["24","气动法兰球阀阀体","Q641F-16RL DN50 PN16，阀门长225MM，盘眼距87MM，中心距125MM；阀座：盘眼距71MM，中心距100MM，阀芯，16*16MM，高20MM需与原厂匹配-S31603","——",2,2]
["25","卫生级气动快装球阀","    Q681F-16P DN65 L=205mm-30408","——",2,2]
["26","调节阀阀体","VJPF46-16P DN50(阀体长度240mm)，介质盐酸32%，阀体材质：A351-CF8H46、填料：PTFE-S30408+衬氟","——",1,1]
["27","防爆电动蝶阀","D941S-6C DN1000 带反馈信号，驱动电压380V ，防爆，阀门较大，需要现场复核孔距及高度","——",1,1]
["28","气动开关球阀","Q641H-16C DN40.  阀体材质:WCB铸钢，阀芯材质:304不锈钢，阀座材质:304，单作用气缸，气源压力:0.4MPa，气源接口尺寸:1/4NPT，气源连接:中8*1，带隔爆密封接头，电磁阀防爆本安型   限位防爆开关本型带空气过滤减压阀\n位置开关防爆等级：dIICT4\n","——",8,8]
["29","蒸汽电动调节阀","西门子VVF53.50-40 蒸汽调节阀，配备西门子SKD62 执行器，\n管道材质：20#，管道规格：DN50，工艺介质：蒸汽,阀前后压力：0.45Mpa/0.4Mpa,法兰距：225mmVVF53.50-40  PN25  DN50\n材质：铸铁+不锈钢","——",1,1]
["30","蒸汽电动调节阀执行器","西门子VVF53.50-40 蒸汽调节阀，配备西门子SKD62 执行器，输入信号：0-10V DC,电源：24VAC,开度反馈：4-20mA，SKD62","——",1,1]
["31","气动薄膜调节阀","ZJHM-40K DN40 DY500C；口径DN40；阀座40mm；公称压力4.0MPa；工作温度-17-230℃；额定行程25mm；材质S30408","——",1,1]
["32","智能阀门定位器","型号：HVP121L1110,气源压力：0.20-0.55MPa，输入信号:4-20mA.DC，防爆等级：ExdⅡCT6","——",2,2]
["33","气缸","MAL25*75-CA","——","8","8"]
["34","气动O型切断球阀","DN80 法兰间距24cm 介质：乙醇+苯乙胺+双氧水 ","——",2,2]
["35","自力式调节蒸汽减压阀","ZZYP-16C DN8O法兰连接，法兰间距295mm，阀前压力0.4-0.6MPa，阀后压力0.15-0.2MPa,流量范围:0~3.5吨/小时-铸钢。(中标后需现场核对尺寸)","——",1,1]
["36","对夹气动开关蝶阀","对夹法兰 DN200  PN16 执行器为气动，气动螺纹接口M15 电磁阀型号为4V210-08 24V，单气缸 防爆三联件EXDIICT6 阀体 阀板316L","——",3,3]
["37","对夹气动开关蝶阀","对夹法兰 DN150  PN16 执行器为气动，气动螺纹接口M15 电磁阀型号为4V210-08 24V，单气缸 防爆三联件EXDIICT6 阀体 阀板316L","——",3,3]
["38","电动法兰调节蝶阀","D941X-16C，DN300，PN16，软密封，动作0-90°，温度-30-80℃，介质水，电压220-Q235B","——",1,1]
["39","电子排水阀","OPT-B连体 DN15 AC220V","——",10,10]
["40","气动对夹蝶阀","D671X-16Q,DN80","——",4,4]
["41","电动执行器","DQW30-0.5,输出转矩300Nm，IP65，0.09KW,380V,0.65A","——",2,2]
["42","气动O形切断阀","管道规格：DN40，介质名称：热水，操作温度：60℃，形式：法兰式，气缸形式：单作用气缸，公称直径：DN40，阀体材质：铸钢，球心/碟板/隔，材质：304，软密封，填料材质：聚四氟乙烯，密封：软密封，气源压力：0.4MPA，气源接口：1/4NPT φ8*1，电器接口尺寸：M20*1.5，泄露等级：VI，气开气关：气开，故障时阀位置：关，电磁阀形式：两位三通，阀位置开关：开/关限位，法兰尺寸及密封面：DN40 RF，法兰：HG/T20592-2009 PN16，电磁阀规格：5318531B401M0，带空气过滤减压阀，信号接入DCS系统里。","——",2,2]
["43","气动O形切断阀","管道规格：DN50，介质名称：热水，操作温度：60℃，形式：法兰式，气缸形式：单作用气缸，公称直径：DN50，阀体材质：铸钢，球心/碟板/隔膜材质：304，软密封，填料材质：聚四氟乙烯，密封：软密封，气源压力：0.4MPA，气源接口：1/4NPT φ8*1，电器接口尺寸：M20*1.5，泄露等级：VI，气开气关：气开，故障时阀位置：关，电磁阀形式：两位三通，阀位置开关：开/关限位，法兰尺寸及密封面：DN50 RF，法兰：HG/T20592-2009 PN16，电磁阀规格：5318531B401M0，带空气过滤减压阀，信号接入DCS系统里。","——",2,2]
["44","蘑菇头气动隔膜阀","常开阀，DN32，介质水，卫生级不锈钢材质，接口：快装卡盘50.5mm，管长度180mm","——",1,1]
["45","蘑菇头气动隔膜阀","常开阀，DN32，介质水，卫生级不锈钢材质，接口：快装卡盘50.5mm,管长度180mm","——",1,1]